Технические требования 
к помещению, предназначенному для установки и сборки кухонной мебели. 
1.Размеры стен (длина, высота), углы стен должны соответствовать итоговому дизайн-проекту, согласованному Продавцом c Покупателем. 
2.Должна быть соблюдена перпендикулярность стен, пола и потолка в зоне установки кухонной мебели. 
Допустимые отклонения могут составлять: 
· неровность полов не более 4 мм/м; 
· абсолютный перепад высоты пола в зоне установки кухонной мебели не более 6 мм; 
· неровность стен не более 4 мм/м; 
· отклонение от указанных размеров не более 3 мм/м; - отклонение от прямого угла не более 2 мм/м. 
3.Стены должны быть прочными и обеспечивать надежность крепления навешиваемых элементов мебели толщиной не менее 100 мм. В случаях, если стены имеют толщину менее 100 мм, Продавец не несет ответственности за испорченную отделку с противоположной стороны стены. При изготовлении стен из гипсокартона необходимо усиление мест крепления навешиваемых элементов мебели к стене закладными одним из следующих способов: 
3.1.С помощью фанеры толщиной не менее 10 мм и шириной не мене 200 мм в каждую сторону относительно точки крепления; 
3.2.С помощью бруска массива толщиной не менее 40 мм и длинной не менее 200 мм в каждую сторону относительно точки крепления. 
4.Плитка фартука может быть выложена как до установки кухонной мебели, так и после. При выкладывании плитки до установки кухонной мебели необходимо помнить о изменении размеров в месте установки кухонной мебели на толщину плитки, а также о необходимости выкладывания фартука за вытяжкой и заведения плитки за верхние навесные секции и холодильник. 
5.Разводка электрики должна быть подведена в точки в соответствии с итоговым дизайнпроектом и выполнена из проводов необходимого сечения. 
6.Выводы точек подключения приборов к холодной, горячей воде, а также точки вывода канализации должны соответствовать Инструкции по сборке и установке кухонной мебели и Инструкции по эксплуатации и уходу за кухонной мебелью. Трубы по возможности должны быть утоплены в стене. 
7.При наличии газопотребляющего оборудования невозможно дать точную привязку к газовому стояку из-за уникальности конфигурации труб в помещении каждой кухни, поэтому по данному вопросу лучше проконсультироваться со специалистом газовой службы. Следует обратить внимание на следующие рекомендации: 
7.1.После установки кухни доступ к газовому крану должен быть свободен, поэтому желательно располагать газовый крана на высоте 1050-1350 мм от пола; 
7.2.Для сохранения полезного объема шкафов и тумб в зоне газового стояка и труб желательно их располагать как можно ближе к стене; 
7.3.Расстояние от газовой трубы до приборов газопотребления не должно превышать 1000 мм для исключения дополнительных стыков гибкой подводки; 
7.4.Для обеспечения работы электроподжига газовой плиты и газовой духовки должна быть установлена евророзетка с заземлением в соответствии с приведенными рекомендациями. 
8.Каналы для вентиляции и вытяжки должны быть работающие и оборудованные соответствующими фланцами для подключения и выведены в местах, указанных в Инструкции по сборке и установке кухонной мебели и Инструкции по эксплуатации и уходу за кухонной мебелью. 
9.В местах установки корпусной мебели вплотную к стене плинтуса, розетки, выключатели не устанавливаться. Перенос коммуникаций и другие работы не связанные с установкой мебели, представителями Продавца не производится. 
10.Помещение, в котором должна производится установка кухонной мебели должно быть чистым, освобожденным от строительного мусора, старой мебели, раковин, моек, бытовой техники, а также от предметов, не относящихся к установке кухонной мебели на расстоянии не менее 2,5 м от места установки. Полы должны быть закрыты защитным покрытием во избежание механического повреждения во время установочных работ. 
11.Температура в помещении должна быть в пределах +16℃…+24℃ и относительная влажность 40-60% (СанПиН 2.2.4.548962). Помещение должно иметь достаточное освещение. Для работы в темное время суток необходимо обеспечить искусственное освещение. Продавец вправе отказать Покупателю в услуге по установке кухонной мебели в случае, если помещение не отвечает требованиям безопасности труда. 
12.У специалиста сервисной службы должен быть свободный доступ к электрическим розеткам для подключения электроинструмента. 
13.Перед сборкой и установкой кухонной мебели Покупатель обязуется предоставить Продавцу план внутренней электропроводки, горячего и холодного водоснабжения помещения в зоне установки кухонной мебели. При отсутствии этого плана, или несоответствию плана факту Продавец не несет ответственность за повреждение электропроводки, труб горячего и холодного водоснабжения. 
14.В случае если Покупатель приобретает бытовую технику у Продавца, Продавец передает Покупателю соответствующие узлы (секции) мебели с учетом технических характеристик моделей бытовой техники, выбранной Покупателем. 
 В случае если Покупатель приобретает бытовую технику у третьих лиц или она уже приобретена им, Покупатель обязуется предоставить Исполнителю схемы встраивания приобретаемой техники. Под схемами встраивания понимаются чертежи (эскизы), на которых указаны габаритные, и иные существенные для встраивания размере бытовой техники, а также изображена конструкция и указаны размеры узлов (секций) мебели, с учетом технических характеристик моделей бытовой техники, выбранных Покупателем. 
 В случае если на момент заключения Договора купли-продажи товаров по образцам, Покупатель технику не выбрал, либо по истечению 2-х дней с момента заключения Договора купли-продажи товаров по образцам не предоставил Продавцу схемы встраивания, Продавец передает Покупателю узлы (секции) мебели стандартно, без учета индивидуальных особенностей моделей техники, что в последующем, возможно, повлечет к выполнению дополнительных работ на возмездной основе. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
 За последствия, вызванные изменением размеров помещения после утверждения сторонами плана-замера помещения и итогового дизайн-проекта расстановки мебели, ответственность несет Покупатель. В случае отклонения от параметров, указанных в настоящих требованиях, Продавец не гарантирует качество сборки и установки мебели, а также сохранность устанавливаемой мебели и окружающих предметов. Возможность и сроки сборки и установки мебели в случае нарушения данных требований, осуществляется после оформления Дополнительного соглашения и оплаты Покупателем всех дополнительных расходов. 
 Покупатель с техническими требованиями ознакомлен, и обязуется подготовить помещение с учетом вышеизложенного. 
Подпись клиента______________________________/_________________/

Подпись сотрудника___________________________/_________________/
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